Stations_ID;Stationsname;Geo. Laenge [Grad];Geo. Breite [Grad];Stationshoehe [m];Geberhoehe ueber Grund [m];Von_Datum;Bis_Datum;Geraetetyp Name;Messverfahren;eor;
2712;Konstanz;9.13;47.7;428.06;1.72;20201101;20250506;Pyrgeometer CGR4;Strahlungsmessung, elektr.;eor;
generiert: 07.05.2025 --  Deutscher Wetterdienst  --
